# Bruk

- Belast ikke elektroverktøyet så mye at det stopper.

- Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.

- Vær forsiktig ved slissing i bærevegger, se avsnittet "Informasjon om statikk".

- Spenn fast emnet hvis det ikke ligger sikkert av egenvekten.

- La elektroverktøyet gå noen minutter på tomgang etter sterk belastning, slik at innsatsverktøyet avkjøles.

- Ikke bruk elektroverktøyet med et kappestativ.

- Ikke berør slipe- og kappeskiver før de er avkjølt. Skivene blir svært varme under arbeidet.

Informasjon om bruk
Igangsetting