# 转速预选

## (GWS 12-125 S)

利用转速预选调节轮(33)也可以在运行过程中预选所需的转速。以下表格中的数据只供参考。

工件材料 | 用途 | 工具刀头 | 调节轮的位置
--- | --- | --- | ---
金属 | 去除颜料 | 砂纸 | 2−3
金属 | 刷磨，除锈 | 杯型钢丝刷，砂纸 | 3
不锈钢 | 研磨 | 砂轮/纤维磨片 | 4−6
金属 | 粗磨 | 砂轮 | 6
金属 | 切割 | 切割片 | 6
石材 | 切割 | 金刚石切割片 | 6

给出的转速等级数值为基准值。

- 附件的额定速度必须至少等于电动工具上标出的最大速度。附件以比其额定速度大的速度运转会发生爆裂和飞溅。

转速预选 等级 | GWS 12-125 S [转/分钟]
--- | ---
1 | 2800
2 | 3900
3 | 5200
4 | 6500
5 | 8100
6 | 11000

给出的转速等级数值为基准值。