# Drehzahlvorwahl

## (GWS 12-125 S)

Mit dem Stellrad zur Drehzahlvorwahl (33) können Sie die benötigte Drehzahl auch während des Betriebes vorwählen. Die Angaben in der nachfolgenden Tabelle sind empfohlene Werte.

Werkstoff | Anwendung | Einsatzwerkzeug | Position Stellrad
--- | --- | --- | ---
Metall | Farbe entfernen | Schleifblatt | 2−3
Metall | Bürsten, Entrosten | Topfbürste, Schleifblatt | 3
Edelstahl | Schleifen | Schleifscheibe/Fiberscheibe | 4−6
Metall | Schruppschleifen | Schleifscheibe | 6
Metall | Trennen | Trennscheibe | 6
Stein | Trennen | Diamant-Trennscheibe | 6

Die angegebenen Werte der Drehzahlstufen sind Richtwerte.

- Die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug angegebene Höchstdrehzahl. Zubehör, das sich schneller als zulässig dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.

Stufe Drehzahlvorwahl | GWS 12-125 S [min-1]
--- | ---
1 | 2800
2 | 3900
3 | 5200
4 | 6500
5 | 8100
6 | 11000

Die angegebenen Werte der Drehzahlstufen sind Richtwerte.