# Προεπιλογή αριθμού στροφών

## (GWS 12-125 S)

Με τον τροχίσκο ρύθμισης της προεπιλογής του αριθμού στροφών (33) μπορείτε να προεπιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό στροφών επίσης και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Τα στοιχεία στον πίνακα που ακολουθεί αποτελούν μόνο προτεινόμενες τιμές.

Επεξεργαζόμενο υλικό | Χρήση | Εξάρτημα | Θέση τροχίσκου ρύθμισης
--- | --- | --- | ---
Μέταλλο | Αφαίρεση μπογιάς | Φύλλο λείανσης | 2–3
Μέταλλο | Βούρτσισμα, ξεσκούριασμα | Ποτηροειδής βούρτσα, φύλλο λείανσης | 3
Ανοξείδωτος χάλυβας | Λείανση | Δίσκος λείανσης/δίσκος ινών υάλου | 4−6
Μέταλλο | Ξεχόνδρισμα | Δίσκος λείανσης | 6
Μέταλλο | Κοπή | Δίσκος κοπής | 6
Πέτρα | Κοπή | Διαμαντόδισκος κοπής | 6

Οι αναφερόμενες τιμές των βαθμίδων του αριθμού των στροφών είναι ενδεικτικές τιμές.

- Ο ονομαστικός αριθμός στροφών πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος με τον μέγιστο αριθμό στροφών που αναγράφεται στο ηλεκτρικό εργαλείο σας. Τα εξαρτήματα που κινούνται γρηγορότερα από τον ονομαστικό αριθμό στροφών τους μπορεί να σπάσουν και να εκτιναχθούν.

Βαθμίδα προεπιλογής του αριθμού στροφών | GWS 12-125 S [min-1]
--- | ---
1 | 2.800
2 | 3.900
3 | 5.200
4 | 6.500
5 | 8.100
6 | 11.000

Οι αναφερόμενες τιμές των βαθμίδων του αριθμού των στροφών είναι ενδεικτικές τιμές.