# Puštanje u rad

- Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora da bude usaglašen sa podacima na tipskoj pločici električnog alata. Električni alati označeni sa 230 V mogu da rade i sa 220 V.

U radu električnog alata sa mobilnim proizvođačima struje (generatorima), koji ne raspolažu dovoljnim rezervama snage, odnosno odgovarajućom regulacijom napona sa jačanjem struje pokretanja, može doći do gubitka snage ili netipičnog ponašanja pri uključivanju.

Molimo obratite pažnju na podesnost proizvođača struje kojeg ste upotrebili, posebno u pogledu na mrežni napon i mrežnu frekvenciju.

## Uključivanje-isključivanje

(GWS 12-125 P)

Za puštanje u rad električnog alata, gurnite polugu za deblokiranje (31) napred i pritisnite zatim prekidač za uključivanje/isključivanje (3) na gore.

Da biste električni alat isključili, pustite prekidač za uključivanje/isključivanje (3).

- Pre upotrebe proverite brusne alate. Brusni alat mora da bude adekvatno montiran da može slobodno da se obrće. Izvršite probni rad bez opterećenja najmanje 1 minut. Nemojte da upotrebljavate oštećene, nezaobljene ili vibrirajuće brusne alate. Oštećeni brusni alati mogu da se rasprsnu i da prouzrokuju povrede.

## Uključivanje-isključivanje

(GWS 12-125 S)

Za puštanje u rad električnog alata gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje (32) ka napred.

Za fiksiranje prekidača za uključivanje/isključivanje (32) pritiskajte prekidač za uključivanje/isključivanje (32) napred nadole, dok ne ulegne.

Da biste električni alat isključili, pustite prekidač za uključivanje/isključivanje (32) odnosno, kada je fiksiran, pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (32) kratko pozadi nadole i onda ga otpustite.

- Pre upotrebe proverite brusne alate. Brusni alat mora da bude adekvatno montiran da može slobodno da se obrće. Izvršite probni rad bez opterećenja najmanje 1 minut. Nemojte da upotrebljavate oštećene, nezaobljene ili vibrirajuće brusne alate. Oštećeni brusni alati mogu da se rasprsnu i da prouzrokuju povrede.