# Завъртете редукторната глава (вж. фиг. E)

- Преди извършване на каквито и да е дей‌ности по електроинструмента изключ‌вайте щепсела от захранващата мрежа.

Можете да завъртате главата на редуктора на стъпки от по 90°. Така при специални приложения пусковият прекъсвач може да бъде завъртян в удобна позиция, напр. ако Ви е по-удобно да работите с лявата ръка.

Развийте напълно 4-те винта (➊). Внимателно наклонете редукторната глава и без да я сваляте от корпуса я поставете в новата позиция (➋). Отново затегнете 4-те винта (➌).