# Chọn trước tốc độ

## (GWS 12-125 S)

Với núm vặn để chọn trước tốc độ (33), bạn có thể chọn trước số vòng quay cần thiết cả khi đang vận hành. Các số liệu trong bảng dưới đây là các tiêu chuẩn được khuyến nghị.

Nguyên vật liệu | Ứng dụng | Dụng cụ gài | Vị Trí của Núm Xoay
--- | --- | --- | ---
Kim loại | Chà tẩy sơn | Giấy nhám | 2−3
Kim loại | Chải, đánh rĩ sét | Bàn chải kim loại, dĩa chà nhám | 3
Thép không gỉ | Chà nhám | Đĩa mài/đĩa sợi | 4−6
Kim loại | Chà thô | Đĩa mài | 6
Kim loại | Tách bóc | Dĩa cắt | 6
Công trình nề, đá | Tách bóc | Dĩa cắt kim cương | 6

Các giá trị đã cho của các bậc tốc độ chính là các giá trị tiêu chuẩn.

- Tốc độ định mức của phụ kiện tối thiểu phải bằng tốc độ tối đa được ghi trên dụng cụ điện cầm tay. Các phụ kiện chạy nhanh hơn tốc độ định mức của chúng có thể bị vỡ và văng ra.

Bậc lựa chọn tốc độ | GWS 12-125 S [/phút]
--- | ---
1 | 2800
2 | 3900
3 | 5200
4 | 6500
5 | 8100
6 | 11000

Các giá trị đã cho của các bậc tốc độ chính là các giá trị tiêu chuẩn.