# Mur penjepitan cepat

Untuk mengganti alat gerinda dengan mudah tanpa menggunakan perkakas lainnya, mur penjepit (17) dapat digunakan sebagai ganti mur penjepitan cepat (18).

- Mur quick-clamping (18) hanya boleh digunakan pada mata gerinda atau cakram potong.

Hanya gunakan mur quick-clamping (18) yang mulus dan sesuai.

Saat memasang mur, pastikan sisi mur yang berlabel (18) tidak menghadap mata gerinda; panah harus mengarah pada tanda indeks (34).

Tekan tombol penahan spindel (2) untuk menahan spindel gerinda. Untuk mengencangkan mur penjepitan cepat, putar mata gerinda searah jarum jam dengan kuat.

Mur penjepitan cepat yang telah dipasang dengan benar dapat dilepas menggunakan tangan dengan cara memutar cincin bergerigi ke arah yang berlawanan jarum jam. Jangan melepaskan mur penjepitan cepat yang terpasang kuat dengan tang, melainkan gunakan kunci lubang ganda. Pasangkan kunci lubang ganda seperti terlihat dalam gambar.