# Hiomatarvikkeiden asennus (katso kuva A)

- Käytä vain oikean kokoista ja kunnossa olevaa kiintoavainta (katso "Tekniset tiedot").

- Käytä sähkötyökalussa ammattiliikkeistä saatavia laadukkaita hiomatarvikkeita, joiden suurin sallittu kierrosluku on vähintään 16 000 min–1. Laikkojen suurin sallittu halkaisija on enintään 50 mm:ä. Pohjalautasen suurin sallittu halkaisija on enintään 50 mm:ä ja sen kiinnitysvarren halkaisijan tulee olla 6 mm, 1/4" tai 8 mm.

- Puhdista hiomakara (9) ja kaikki asennettavat osat.
- Avaa kiinnitysistukka (16) siirtämällä karalukitsinta (8) eteenpäin.
- Löysää kiinnitysmutteria (10) kiertämällä kiintoavainta (14) vastapäivään.
- Työnnä pohjalautasen (11) kiinnitysvarsi kiinnitysistukan (16) pohjaan asti.
- Kiristä pohjalautanen (11) kiertämällä kiinnitysmutteria (10) kiintoavaimella (14) myötäpäivään.
- Asenna laikka (12) pohjalautaselle (11).
- Siirrä tämän jälkeen karalukitsin (8) takaisin.

Hiomatarvikkeiden on pyörittävä ehdottoman tasaisesti. Älä missään tapauksessa käytä epäpyöreitä hiomatarvikkeita.

- Älä missään tapauksessa kiristä kiinnitysistukkaa ennen hiomatarvikkeen asentamista. Muuten kiinnitysistukka voi vaurioitua.

- Käytä vain sellaisia pohjalautasia, joiden varren halkaisija sopii kyseiselle pitimelle. Pohjalautanen, jonka varren halkaisija ei sovellu sähkötyökalun käyttötarvikkeen pitimelle (katso "Tekniset tiedot"), ei pysy kunnolla paikallaan ja saattaa vaurioittaa kiinnitysistukkaa.

- Käyttötarvike täytyy kiertää vähintään 10 mm:n pituudelta istukan sisään. Mittaa vapaa varren mitta L0 ja katso suurin sallittu kierrosluku käyttötarvikkeen valmistajan antamista tiedoista. Tämä ei saa alittaa sähkötyökalun enimmäiskierroslukua.