# Ingebruikname

##

Schuif voor de ingebruikname van het elektrische gereedschap de ontgrendelingshendel (6) naar voren en duw vervolgens de aan/uit-schakelaar (7) naar boven.

Om het elektrische gereedschap uit te schakelen laat u de aan/uit-schakelaar (7) los.

##

Met de twee toetsen voor de toerentalinstelling (3) kunt u het noodzakelijke toerental ook tijdens gebruik instellen. Het vereiste toerental is afhankelijk van het materiaal en de werkomstandigheden en kan door praktische tests bepaald worden.

LED's | [min–1]
--- | ---
Permanent licht 1 x wit | 5000
Permanent licht 2 x wit | 7500
Permanent licht 3 x wit | 10.000
Permanent licht 4 x wit | 12.500
Permanent licht 5 x wit | 15.000

- De nominale snelheid van het accessoire moet ten minste gelijk zijn aan de maximale snelheid die op het elektrische gereedschap staat vermeld. Accessoires die sneller draaien dan hun nominale snelheid, kunnen breken en uit elkaar springen.

##

De onderstaande tabel geeft een toelichting bij de mogelijke LED-aanduidingen (2).

Kleur | Toestand | Betekenis/oorzaak | Oplossing
--- | --- | --- | ---
Wit | Permanent licht (1 x ... 5 x) | Toerentalinstelling | zie Toerentalinstelling (zie afbeelding B)
Groen | Permanent licht (2 x ... 5 x) | Accu geladen | zie Accu-oplaadaanduiding
Geel | Permanent licht (1 x) | Accu bijna leeg zie Accu-oplaadaanduiding | Accu binnenkort verwisselen of opladen
Knipperlicht (5 x) | Kritische temperatuur is bereikt (motor, elektronica, accu) | Elektrisch gereedschap onbelast laten draaien en laten afkoelen
Rood | Permanent licht (1 x) | Accu leeg zie Accu-oplaadaanduiding | Accu verwisselen of opladen
Knipperlicht (5 x) | Elektrisch gereedschap is oververhit en schakelt uit | Elektrisch gereedschap laten afkoelen en weer inschakelen
Elektrisch gereedschap is geblokkeerd en schakelt uit | Blokkade verhelpen en elektrisch gereedschap weer inschakelen
Blokkering van uitgaande as is geactiveerd en elektrisch gereedschap schakelt uit | Blokkering van uitgaande as deactiveren en elektrisch gereedschap weer inschakelen

##

De Constant Electronic houdt het toerental bij onbelast en belast lopen vrijwel constant en waarborgt een gelijkmatige arbeidsvermogen.