# Техникалық мәліметтер

Ажарлағыш |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Номиналды кернеу | В= | 12
Мaксималды айналу жиілігі nA) | мин–1 | 16000
Айналу жиілігін реттеу ауқымы n1 | мин–1 | 5000–15000
Цангалы қысқыштың макс. диаметрі | мм | 8
Төмендегінің кілт жазықтығы
қысқыш гайка | мм | 17
Ажарлағыш дөңгелектің макс. диаметрі | мм | 50
Айналу жиілігін алдын ала таңдау |  | ●
Тұрақты электроника |  | ●
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сайB) | кг | 0,71–0,91
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35
Жұмыс істеп тұрған кездегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасыC) | °C | –15 ... +50
Сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 12V...
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  GBA 12V 3.0Ah аккумуляторымен 20–25°C температурасында есептелді және аккумулятор зарядының деңгейі мен құрылғының жұмыс температурасына байланысты

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

C)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.