# Tekniske data

Slibemaskine |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Nominel spænding | V= | 12
Maks. omdrejningstal nA) | ‌o/min | 16000
Område til indstilling af omdrejningstal n1 | ‌o/min | 5000–15000
Maks. spændetangsdiameter | mm | 8
Nøgleflade på
spændemøtrik | mm | 17
Maks. slibelegemediameter | mm | 50
Forvalg af omdrejningstal |  | ●
Konstantelektronik |  | ●
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,71–0,91
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) | °C | –15 ... +50
Tilladt omgivelsestemperatur ved opbevaring | °C | –20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 12V...
Anbefalede ladere |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  målt ved 20–25 °C med akkuen GBA 12V 3.0Ah og afhængigt af akkuens opladningsniveau samt maskinens driftstemperatur

B)

  afhængigt af den anvendte akku

C)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.