# Kasutuselevõtt

##

Elektrilise tööriista kasutuselevõtuks lükake lukustuse vabastamishoob (6) ette ja suruge seejärel sisse-/väljalülitit (7) üles.

Elektrilise tööriista väljalülitamiseks vabastage sisse-/väljalüliti (7).

##

Kahe pöörlemiskiiruse eelvalimise nupuga (3) saate vajaliku pöörlemiskiiruse eelvalida ka töö ajal. Vajalik pöörlemiskiirus oleneb materjalist ja töötingimustest ning selle saab kindlaks teha katsetades.

LED-id | [min–1]
--- | ---
Pidev valgus 1 x valge | 5000
Pidev valgus 2 x valge | 7500
Pidev valgus 3 x valge | 10 000
Pidev valgus 4 x valge | 12 500
Pidev valgus 5 x valge | 15 000

- Veenduge, et tarvikule märgitud pöörlemiskiirus sama või suurem kui tööriista pöörlemiskiirus. Tarvikud, mis pöörlevad lubatust kiiremini, võivad puruneda ja tükkidena laiali paiskuda.

##

Järgnev tabel selgitab võimalikke LED-näitusid (2).

Värv | Seisund | Tähendus/põhjus | Lahendus
--- | --- | --- | ---
valge | Pidev valgus (1 x ... 5 x) | Pöörlemiskiiruse eelvalik | vaadake Pöörlemiskiiruse eelvalimine (vaata joonist B)
rohe‌line | Pidev valgus (2 x ... 5 x) | Aku on laetud | vaadake Aku laetuse taseme näidik
kollane | Pidev valgus (1 x) | Aku on peaaegu tühi vaadake Aku laetuse taseme näidik | Vahetage aku peagi või laadige akut
Vilkuv valgus (5 x) | Saavutatud on kriitiline temperatuur (mootor, elektroonika, aku) | Laske elektrilisel tööriistal tühikäigul töötada ja jahtuda
puna‌ne | Pidev valgus (1 x) | Aku on tühi vaadake Aku laetuse taseme näidik | Vahetage aku või laadige akut
Vilkuv valgus (5 x) | Elektriline tööriist on üle kuumenenud ja lülitub välja | Laske elektrilisel tööriistal jahtuda ja lülitage uuesti sisse
Elektriline tööriist on blokeeritud ja lülitub välja | Kõrvaldage blokaad ja lülitage elektriline tööriist uuesti sisse
Spindlilukustus on aktiveeritud ja elektriline tööriist lülitub välja | Inaktiveerige spindlilukustus ja lülitage elektriline tööriist uuesti sisse

##

Elektrooniline püsikiiruse hoidja hoiab pöörlemiskiiruse tühikäigul ja koormusel peaaegu konstantsena ja tagab ühtlase töövõime.