# Technické údaje

Bruska |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Jmenovité napětí | V= | 12
Max. otáčky nA) | ot/min | 16 000
Rozsah nastavení otáček n1 | ot/min | 5 000–15 000
Max. průměr upínací kleštiny | mm | 8
Plocha pro klíč na
Upínací matice | mm | 17
Max. průměr brusného nástavce | mm | 50
Předvolba otáček |  | ●
Konstantní elektronika |  | ●
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,71–0,91
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) | °C | –15 až +50
Dovolená teplota prostředí při skladování | °C | –20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 12V...
Doporučené nabíječky |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 12V 3.0Ah a v závislosti na stavu nabití akumulátoru a provozní nářadí

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

C)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.