# Технические данные

Шлифовальная машина |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Номинальное напряжение | В= | 12
Макс. число оборотов (кол-во)A) | об/мин | 16000
Диапазон настройки частоты оборотов кол-во | об/мин | 5000–15000
Макс. диаметр цангового зажима | мм | 8
Лыски под ключ на
зажимная гайка | мм | 17
Макс. диаметр абразивного инструмента | мм | 50
Выбор числа оборотов |  | ●
Константная электроника |  | ●
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014B) | кг | 0,71–0,91
Рекомендуемая температура внешней среды при зарядке | °C | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатацииC) | °C | –15 ... +50
Допустимая температура внешней среды во время хранения | °C | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 12V...
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  измерено при 20–25 °C с аккумулятором GBA 12V 3.0Ah, зависит от степени заряженности аккумуляторной батареи и рабочей температуры прибора

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

C)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.