# Namestitev brusilnih nastavkov (glejte sliko A)

- Uporabljate samo prilegajoče se in nepoškodovane viličaste ključe (glejte „Tehnični podatki“).

- Za električno orodje uporabljajte samo pribor za brušenje, ki je odobren za število vrtljajev najmanj 16.000 min–1 s premerom do 50 mm in ki se namesti na podporni krožnik s premerom do 50 mm in vpenjalnim steblom premera 6 mm, 1/4" ali 8 mm.

- Očistite brusilno vreteno (9) in vse dele, ki jih je treba montirati.
- Za sprostitev vpenjalne puše (16) blokado vretena (8) potisnite naprej.
- Z vrtenjem v levo odvijte zatezno matico (10) z viličastim ključem (14) na utoru.
- Vpenjalno steblo podpornega krožnika (11) potisnite v vpenjalno pušo (16) do prislona.
- Podporni krožnik (11) vpnite z vrtenjem zatezne matice (10) z viličastim ključem (14) v desno.
- Ploščo (12) namestite na podporni krožnik (11).
- Blokado vretena (8) nato spet potisnite nazaj.

Brusilni nastavki se morajo vrteti povsem enakomerno. Neokroglih brusilnih nastavkov ne uporabljajte, temveč jih zamenjajte.

- Dokler brusilni nastavek ni nameščen, ne privijajte vpenjalne puše z zatezno matico. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe vpenjalne puše.

- Uporabljate samo podporne krožnike z ustreznim premerom stebla. Podpornega krožnika, pri katerem premer stebla ne ustreza vpenjalnemu sistemu električnega orodja (glejte „Tehnične podatke“), ni mogoče pravilno vpeti in lahko poškoduje vpenjalno pušo.

- Nastavek mora biti vpet vsaj 10 mm. S premerom stebla L0 lahko iz podatkov proizvajalca električnega orodja določite dovoljeno maksimalno število vrtljajev nastavka. To ne sme biti nižje od največjega števila vrtljajev električnega orodja.