# Монтирање на брусни алати (види слика A)

- Користете само соодветни и неоштетени вилушкасти клучеви (види „Технички податоци“).

- За електричниот алат користете само брендирани додатоци за брусење од специјализирани дилери што се одобрени за број на вртежи од најмалку 16000 min–1, имаат максимален дијаметар од 50 mm и се поддржани од потпорна плоча чиј дијаметар е исто така максимум 50 mm и чија затезната дршка има дијаметар од 6 mm, 1/4"или 8 mm.

- Исчистете го вретеното за брусење (9) и сите делови за монтирање.
- За олабавување на затезната чаура (16) турнете ја блокадата за вретеното (8) нанапред.
- Олабавете ја стезната навртка (10) со вилушкастиот клуч (14) на површината на клучот со вртење во правец спротивен на стрелките на часовникот.
- Ставете ја затезната дршка на потпорната плоча (11) до крајот во затезната чаура (16).
- Затегнете ја потпорната плоча (11) со вртење на затезната навртка (10) со вилушкастиот клуч (14) во правец спротивен на стрелките на часовникот.
- Монтирајте го дискот (12) на потпорната плоча (11).
- Потоа повторно турнете ја блокадата за вретеното (8) назад.

Брусните алати мора да се движат беспрекорно кружно. Не продолжувајте да ги користите нетркалезните брусните алати, туку заменете ги.

- Во никој случај не затегнувајте ја затезната чаура со затезната навртка, доколку не е монтиран брусен алат. Инаку, затегнувачката чаура може да се оштети.

- Користете само потпорни плочи со соодветен дијаметар на држачот. Потпорната плоча, чиј дијаметар на држачот не одговара на прифатот за алат на електричниот алат (види „Технички податоци“), не може да се зацврсти добро и ја оштетува затезната чаура.

- Алатот за вметнување мора да се затегне најмалку 10 mm. Со помош на внатрешните димензии на држачот L0 од податоците на производителот може да го дознаете максималниот дозволен број на вртежи на алатот за вметнување. Тој не смее да биде под максималниот број на вртежи на електричниот алат.