# Montáž brusných nástrojů (viz obrázek A)

- Používejte jen dobře pasující a nepoškozené stranové klíče (viz „Technické údaje“).

- Pro elektrické nářadí používejte pouze značkové příslušenství pro broušení ze specializovaných obchodů, které je schválené pro otáčky minimálně 16 000 ot/min, má průměr maximálně 50 mm a upíná se na opěrný talíř, jehož průměr činí rovněž maximálně 50 mm a jehož upínací stopka má průměr 6 mm, 1/4" nebo 8 mm.

- Vyčistěte brusné vřeteno (9) a všechny díly, které budete montovat.
- Pro povolení upínací kleštiny (16) posuňte aretaci vřetena (8) dopředu.
- Povolte upínací matici (10) stranovým klíčem (14) v místě plochy pro klíč otáčením proti směru hodinových ručiček.
- Nasaďte upínací stopku opěrného talíře (11) až nadoraz do upínací kleštiny (16).
- Upněte opěrný talíř (11) otáčením upínací matice (10) pomocí stranového klíče (14) po směru hodinových ručiček.
- Namontujte kotouč (12) na opěrný talíř (11).
- Poté posuňte aretaci vřetena (8) zase dozadu.

Brusné nástroje musejí běžet dokonale vystředěně. Brusné nástroje, které neběží vystředěně, dále nepoužívejte, nýbrž je vyměňte.

- Dokud není namontovaný brusný nástroj, upínací kleštinu s upínací maticí v žádném případě neutahujte. Upínací kleština by se jinak mohla poškodit.

- Používejte pouze opěrné talíře s odpovídajícím průměrem stopky. Opěrný talíř, jehož průměr stopky neodpovídá upínání nástroje na elektrické nářadí (viz „Technické údaje“), nelze správně upnout a může poškodit upínací kleštinu.

- Nástroj musí být upnutý minimálně 10 mm. Na základě světlého rozměru stopky L0 lze z údajů výrobce nástroje zjistit přípustné maximální otáčky nástroje. Ty nesmí být nižší než maximální otáčky elektronářadí.