# Techniniai duomenys

Šlifavimo mašina |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Nominalioji įtampa | V= | 12
Maks. sūkių skaičius nA) | min-1 | 16000
Sūkių skaičiaus reguliavimo diapazonas n1 | min-1 | 5000–15000
Maks. suspaudžiamosios įvorės skersmuo | mm | 8
Briaunos raktui uždėti ant
prispaudžiamoji veržlė | mm | 17
Maks. šlifavimo įrankio skersmuo | mm | 50
Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas |  | ●
Elektroninis sūkių stabilizatorius |  | ●
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“B) | kg | 0,71–0,91
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) | °C | –15 ... +50
Leidžiamoji aplinkos temperatūra sandėliuojant | °C | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 12V...
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  Išmatuota, esant 20–25 °C, su akumuliatoriumi GBA 12V 3.0Ah ir priklausomai nuo akumuliatoriaus įkrovos būklės bei prietaiso darbinės temperatūros

B)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

C)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.