# Indicateur de niveau de charge de l’accu

Les 5 LED indiquent le niveau de charge de l’accu. Elles s’allument pendant 5 s après la mise en marche.

LED | Capacité
--- | ---
Allumage permanent en vert des 5 LED | 80–100 %
Allumage permanent en vert de 4 LED | 60–80 %
Allumage permanent en vert de 3 LED | 40–60 %
Allumage permanent en vert de 2 LED | 20–40 %
Allumage clignotant en jaune de 1 LED | 1–20 %
Allumage permanent en rouge de 1 LED | 0–1 %

### Protection contre les surcharges en cas de surchauffe

Si l’outil électroportatif est utilisé de manière conforme, tout risque de surcharge est exclu. En cas de trop forte sollicitation de l’outil ou de surchauffe de l’accu, la vitesse de rotation est réduite ou l’outil électroportatif s’arrête. Après une réduction de la vitesse de rotation, l’outil électroportatif ne se remet à fonctionner à pleine vitesse qu’une fois que la température de l’accu repasse dans la plage des températures admissibles ou que l’outil est moins sollicité. Après un arrêt automatique, éteignez l’outil électroportatif pour laisser refroidir l’accu puis remettez-le en marche.