# Tekniset tiedot

Hiomakone |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Nimellinen jännite | V= | 12
Maks. kierrosluku nA) | min-1 | 16 000
Kierrosluvun säätöalue n1 | min-1 | 5 000–15 000
Kiinnitysistukan maks. halkaisija | mm | 8
Avainkoko
Kiinnitysmutteri | mm | 17
Hiomatarvikkeen maks. halkaisija | mm | 50
Kierrosluvun valinta |  | ●
Vakioelektroniikka |  | ●
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaanB) | kg | 0,71–0,91
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0 ... +35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) | °C | –15 ... +50
Sallittu ympäristön lämpötila säilytyksessä | °C | –20 ... +50
Suositellut akut |  | GBA 12V...
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  Mitattu 20–25 °C:n lämpötilassa GBA 12V 3.0Ah -akulla. Riippuu akun lataustilasta ja laitteen käyttölämpötilasta

B)

  riippuen käytetystä akusta

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.