# Dati tecnici

Levigatrice |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Tensione nominale | V= | 12
Numero di giri max. nA) | giri/min | 16000
Campo di regolazione del numero di giri n1 | giri/min | 5000–15000
Diametro max. della pinza di serraggio | mm | 8
Intaglio per chiave sul
Dado di serraggio | mm | 17
Diametro mola max. | mm | 50
Preselezione del numero di giri |  | ●
Sistema Constant Electronic |  | ●
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,71–0,91
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) | °C | –15 ... +50
Temperatura ambiente consentita per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | GBA 12V...
Caricabatteria consigliati |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  Misurazione a 20–25 °C con batteria GBA 12V 3.0Ah e in base al livello di carica della batteria e alla temperatura di esercizio dell’utensile

B)

  in funzione della batteria utilizzata

C)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.