# Puštanje u rad

##

Za puštanje električnog alata u rad pomaknite polugu za deblokiranje (6) prema naprijed i zatim pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (7) prema gore.

Za isključivanje električnog alata otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (7).

##

Dvjema tipkama za predbiranje broja okretaja (3) možete i tijekom rada prethodno odabrati potreban broj okretaja. Potreban broj okretaja ovisi o materijalu i radnim uvjetima te se može odrediti praktičnim pokusom.

LED | [min–1]
--- | ---
Stalno svijetli 1 x bijela | 5000
Stalno svijetli 2 x bijela | 7500
Stalno svijetli 3 x bijela | 10000
Stalno svijetli 4 x bijela | 12500
Stalno svijetli 5 x bijela | 15000

- Nazivni broj okretaja pribora mora biti najmanje jednak maksimalnom broju okretaja navedenom na električnom alatu. Pribor koji radi na broju okretaja većem od nazivnog mogao bi se slomiti i oštetiti.

##

U sljedećoj tablici objašnjeni su mogući LED indikatori (2).

Boja | Stanje | Značenje/uzrok | Rješenje
--- | --- | --- | ---
Bijeli | Stalno svijetli (1 x ... 5 x) | Predbiranje broja okretaja | vidi Predbiranje broja okretaja (vidjeti sliku B)
Zele‌ni | Stalno svijetli (2 x ... 5 x) | Aku-baterija je napunjena | vidi Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije
Žuti | Stalno svijetli (1 x) | Aku-baterija je gotovo prazna vidi Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije | Skora zamjena odn. punjenje aku-baterije
Treperi (5 x) | Postignuta je kritična temperatura (motor, elektronika, aku-baterija) | Ostavite električni alat da radi u praznom hodu i da se ohladi
Crve‌ni | Stalno svijetli (1 x) | Prazna aku-baterija vidi Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije | Zamjena odn. punjenje aku-baterije
Treperi (5 x) | Električni alat je pregrijan i isključuje se | Ostavite električni alat da se ohladi i ponovno ga uključite
Električni alat je blokiran i isključuje se | Uklonite blokadu i ponovno uključite električni alat
Blokada vretena je aktivirana i električni alat se isključuje | Deaktivirajte blokadu vretena i ponovno uključite električni alat

##

Konstantna elektronika održava broj okretaja u praznom hodu i pri opterećenju gotovo konstantnim i time jamči jednolični radni učinak.