# Montering af slibeværktøjer (se billede A)

- Brug kun godt passende og ubeskadigede gaffelnøgler (se under "Tekniske data").

- Brug kun opmærkningsværktøj til el-værktøjet, der er godkendt til en hastighed på mindst 16000 o/min, har en maksimal diameter på 50 mm og holdes af en støtteskive, der også har en maksimal diameter på 50 mm og et spændeskaft med en diameter på 6 mm, 1/4" eller 8 mm.

- Rengør slibespindlen (9) og alle dele, der skal monteres.
- For at løsne spændetangen (16) skal du skubbe spindellåsen (8) fremad.
- Løsn spændemøtrikken (10) med gaffelnøglen (14) på nøglefladen ved at dreje mod uret.
- Sæt spændeskaftet fra støtteskiven (11) ind i spændetangen (16) til anslag.
- Spænd støtteskiven (11) ved at dreje spændemøtrikken (10) med gaffelnøglen (14) med uret.
- Monter skiven (12) på støtteskiven (11).
- Skub derefter spindellåsen (8) tilbage igen.

Slibeværktøjerne skal kunne dreje problemfrit. Hvis slibeværktøjerne ikke længere er runde, skal de udskiftes.

- Spænd ikke spændetangen med spændemøtrikken, så længe der ikke er monteret et slibeværktøj. I modsat fald kan spændetangen blive ødelagt.

- Brug kun støtteskiver med passende skaftdiameter. En støtteskive med en skaftdiameter, som ikke svarer til el-værktøjets værktøjsholder (se "Tekniske data"), kan ikke holdes korrekt og beskadiger spændetangen.

- Indsatsværktøjet skal mindst være 10 mm inde. Med det lette skaftmål L0 kan du ud fra producentens oplysninger om indsatsværktøjet finde det maksimalt tilladte omdrejningstal for indsatsværktøjet. Dette tal må ikke ligge under det maksimale omdrejningstal for el-værktøjet.