# Puštanje u rad

##

Za puštanje u rad električnog alata, gurnite polugu za deblokiranje (6) napred i pritisnite zatim prekidač za uključivanje/isključivanje (7) na gore.

Da biste isključili električni alat, pustite prekidač za uključivanje/isključivanje (7).

##

Pomoću dva tastera za izbor broja obrtaja (3) možete da izaberete potreban broj obrtaja i tokom rada. Neophodan broj obrtaja zavisi od radnog materijala i uslova rada i može da se utvrdi u praktičnom eksperimentu.

LED indikatori | [min–1]
--- | ---
Trajno svetlo 1 × belo | 5000
Trajno svetlo 2 × belo | 7500
Trajno svetlo 3 × belo | 10000
Trajno svetlo 4 × belo | 12500
Trajno svetlo 5 × belo | 15000

- Nominalna brzina pribora mora biti barem jednaka maksimalnoj brzini označenoj na električnom alatu. Pribor koji radi pri brzini većoj od nominalne se može slomiti i razleteti okolo.

##

Sledeća tabela objašnjava moguće LED prikaze (2).

Boja | Stanje | Značenje/uzrok | Rešenje
--- | --- | --- | ---
Belo | Trajno svetlo (1 x ... 5 x) | Izbor broja obrtaja | videti Izbor broja obrtaja (videti sliku B)
Zeleno | Trajno svetlo (2 x ... 5 x) | Akumulator napunjen | videti Prikaz statusa napunjenosti akumulatora
Žuto | Trajno svetlo (1 x) | Akumulator skoro prazan videti Prikaz statusa napunjenosti akumulatora | Uskoro zamenite, odnosno napunite akumulator
Trepćuće svetlo (5 x) | Dostignuta je kritična temperatura (motor, elektronika, akumulator) | Ostavite da električni alat radi u praznom hodu i da se ohladi
Crveno | Trajno svetlo (1 x) | Akumulator je prazan videti Prikaz statusa napunjenosti akumulatora | Zamenite, odnosno napunite akumulator
Trepćuće svetlo (5 x) | Električni alat je pregrejan i isključuje se | Sačekajte da se električni alat ohladi i ponovo ga uključite
Električni alat je blokiran i isključuje se | Otklonite blokadu i ponovo uključite električni alat
Blokada vretena je aktivirana i električni alat se isključuje | Deaktivirajte blokadu vretena i ponovo uključite električni alat

##

Konstant elektronika drži broj obrtaja u praznom hodu i opterećenju skoro konstantne i obezbeđuje ravnomeran učinak u radu.