# 技术参数

磨机 |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 CA7 0..‎
额定电压 | 伏特= | 12
最大转速nA) | 转/分钟 | 16000
转速设定范围n1 | 转/分钟 | 5000–15000
最大夹钳直径 | 毫米 | 8
扳手安装位置
夹紧螺母 | 毫米 | 17
最大磨具直径 | 毫米 | 50
转速预选 |  | ●
恒定电子装置 |  | ●
重量符合EPTA-Procedure 01:2014B) | 公斤 | 0.71–0.91
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35
运行时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –15至+50
存放时允许的环境温度 | 摄氏度 | –20至+50
推荐的充电电池 |  | GBA 12V...
推荐的充电器 |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  在20至25摄氏度下带充电电池测得GBA 12V 3.0Ah，并与充电电池的充电量以及设备的工作温度有关

B)

  视所使用的充电电池而定

C)

  温度< 0 摄氏度时功率受限

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见 www.bosch-professional.com/wac。