# Üzembe helyezés

##

Az elektromos kéziszerszám üzembe helyezéséhez tolja előre a (6) reteszelés feloldó kart, majd nyomja fel a (7) be-/kikapcsolót.

Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához engedje el a (7) be-/kikapcsolót.

##

A két fordulatszám-előválasztó gombbal (3) a szükséges fordulatszámot üzem közben is ki lehet jelölni. A szükséges fordulatszám a megmunkálásra kerülő anyag tulajdonságaitól és a munka egyéb feltételeitől függ, ezt a legjobb gyakorlati próbával megállapítani.

LED-ek | [perc–1]
--- | ---
1 x folytonos fehér fény | 5000
2 x folytonos fehér fény | 7500
3 x folytonos fehér fény | 10.000
4 x folytonos fehér fény | 12.500
5 x folytonos fehér fény | 15.000

- A betétszerszám megengedett fordulatszámának legalább akkorának kell lennie, mint az elektromos kéziszerszámon megadott legnagyobb fordulatszámnak. A megengedettnél gyorsabban forgó betétszerszámok széttörhetnek és kirepülhetnek.

##

A következő táblázat elmagyarázza a LED-kijelzők lehetséges jelzéseit (2).

Szín | Állapot | Magyarázat/ok | Megoldás
--- | --- | --- | ---
Fehér | Folytonos fény (1 x ... 5 x) | Fordulatszám-előválasztás | lásd Fordulatszám-előválasztás (lásd a B ábrát)
Zöld | Folytonos fény (2 x ... 5 x) | Az akkumulátor feltöltve | lásd Akkumulátor töltöttségi szint kijelző
Sárga | Folytonos fény (1 x) | Az akkumulátor majdnem üres lásd Akkumulátor töltöttségi szint kijelző | Rövid időn belül cserélje ki vagy töltse fel az akkumulátort.
Villogó fény (5 x) | Kritikus hőmérséklet elérése (motor, elektronika, akkumulátor) | Járassa alapjáraton és hagyja így lehűlni az elektromos kéziszerszámot
Piros | Folytonos fény (1 x) | Az akkumulátor üres lásd Akkumulátor töltöttségi szint kijelző | Cserélje ki vagy töltse fel az akkumulátort.
Villogó fény (5 x) | Az elektromos kéziszerszám túlmelegedett és kikapcsol | Hagyja lehűlni, majd ismét kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.
Az elektromos kéziszerszám leblokkolt és kikapcsol | Hárítsa el a blokkolódás okát, majd ismét kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.
A tengelyreteszelés aktiválva lett és az elektromos kéziszerszám kikapcsol. | Kapcsolja ki a tengelyreteszelést, majd ismét kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.

##

A konstanselektronika a fordulatszámot üresjáratban és terhelés alatt gyakorlatilag állandó értéken tartja és garantálja az egyenletes munkateljesítményt.