# Ibrugtagning

##

For at tænde el-værktøjet skal du skubbe oplåsningsgrebet (6) fremad og derefter trykke tænd/sluk-kontakten (7) opad.

For at slukke el-værktøjet skal du slippe tænd/sluk-kontakten (7) igen.

##

Med de to knapper til forvalg af omdrejningstal (3) kan du også forvælge det nødvendige omdrejningstal under drift. Det nødvendige omdrejningstal afhænger af materialet og arbejdsbetingelserne og kan bestemmes ved et praktisk forsøg.

Lysdioder | [o/min]
--- | ---
Konstantlys 1 x hvid | 5000
Konstantlys 2 x hvid | 7500
Konstantlys 3 x hvid | 10000
Konstantlys 4 x hvid | 12500
Konstantlys 5 x hvid | 15000

- Tilbehørets mærkehastighed skal minimum svare til den maks. hastighed, der er angivet på el-værktøjet. Tilbehør, der anvendes ved en højere hastighed end mærkehastigheden, kan gå i stykker og slynges af værktøjet.

##

I følgende tabel ses de mulige LED-visninger (2).

Farve | Tilstand | Betydning/årsag | Løsning
--- | --- | --- | ---
Hvid | Konstantlys (1 x ... 5 x) | Forvalg af omdrejningstal | se Forvalg af omdrejningstal (se billede B)
Grøn | Konstantlys (2 x ... 5 x) | Akku opladet | se Akku-ladetilstandsindikator
Gul | Konstantlys (1 x) | Akku næsten afladet se Akku-ladetilstandsindikator | Skift/oplad akku snart
Blinklys (5 x) | Kritisk temperatur er nået (motor, elektronik, akku) | Lad el-værktøj køre i tomgang og køle af
Rød | Konstantlys (1 x) | Akku afladet se Akku-ladetilstandsindikator | Skift/oplad akku
Blinklys (5 x) | El-værktøj er overophedet og slår fra | Lad el-værktøjet afkøle, og tænd det igen
El-værktøj er blokeret og slår fra | Afhjælp blokeringen, og tænd el-værktøjet igen
Spindellåsen er aktiveret, og el-værktøjet slår fra | Deaktiver spindellåsen, og tænd el-værktøjet igen

##

Konstantelektronikken holder omdrejningstallet stort set konstant ved tomgang og belastning og sikrer en ensartet arbejdsydelse.