# Montaggio degli utensili di levigatura (vedere fig. A)

- Utilizzare esclusivamente chiavi fisse di tipo idoneo ed integre (vedere «Dati tecnici»).

- Per l’elettroutensile, utilizzare soltanto accessori di marca per levigatura acquistati presso rivenditori specializzati, che siano omologati per 16.000 giri/min, presentino un diametro massimo di 50 mm e possano essere alloggiati in un platorello di supporto il cui diametro massimo è parimenti di 50 mm e il cui codolo di serraggio presenta un diametro di 6 mm, 1/4" o 8 mm.

- Pulire il mandrino portamola (9) e tutte le parti da montare.
- Per allentare la pinza di serraggio (16) spingere il bloccaggio dell’alberino (8) in avanti.
- Allentare il dado di serraggio (10) con la chiave fissa (14) sull’intaglio per chiave, ruotando in senso antiorario.
- Innestare fino a battuta il codolo di serraggio del platorello di supporto (11) nella pinza di serraggio (16).
- Serrare il platorello di supporto (11) ruotando il dado di serraggio (10) con la chiave fissa (14) in senso orario.
- Montare la mola (12) sul platorello di supporto (11).
- Infine, spingere nuovamente indietro il bloccaggio dell’alberino (8).

Gli utensili abrasivi devono ruotare in maniera perfettamente concentrica. Non proseguire ad utilizzare utensili abrasivi ovalizzati: essi andranno sostituiti.

- Non stringere in alcun caso la pinza di serraggio con il dado di serraggio, quando non sia montato un utensile abrasivo. In caso contrario, la pinza di serraggio può danneggiarsi.

- Utilizzare esclusivamente platorelli di supporto con codolo di diametro idoneo. Un platorello di supporto con diametro del codolo difforme da quello dell’attacco utensile dell’elettroutensile (vedere «Dati tecnici») non potrà essere trattenuto correttamente e danneggerà la pinza di serraggio.

- L’utensile accessorio dovrà essere serrato per almeno 10 mm. Dallo spazio libero del codolo L0 si potrà desumere, dalle indicazioni del costruttore dell’utensile accessorio, il numero di giri massimo consentito per l’utensile accessorio. Tale numero di giri non dovrà essere inferiore al numero di giri massimo dell’elettroutensile.