# Paruošimas naudoti

##

Norėdami elektrinį įrankį įjungti, stumkite pirmyn atblokavimo svirtelę (6) ir tada aukštyn paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (7).

Norėdami elektrinį įrankį išjungti, atleiskite įjungimo-išjungimo jungiklį (7).

##

Dviem išankstinio sūkių skaičiaus nustatymo mygtukais (3) reikiamą sūkių skaičių galite nustatyti net ir įrankiui veikiant. Reikiamas sūkių skaičius priklauso nuo ruošinio medžiagos ir darbo sąlygų; jį nustatyti galima praktiniais bandymais.

Šviesos diodai | [min–1]
--- | ---
Šviečia nuolat 1 x balti | 5000
Šviečia nuolat 2 x balti | 7500
Šviečia nuolat 3 x balti | 10000
Šviečia nuolat 4 x balti | 12500
Šviečia nuolat 5 x balti | 15000

- Darbo įrankio leidžiamas sūkių skaičius turi būti ne mažesnis už didžiausią sūkių skaičių, nurodytą ant elektrinio įrankio. Įrankis, kuris sukasi greičiau, nei yra leistina, gali lūžti ir nulėkti nuo prietaiso.

##

Žemiau esančioje lentelėje pateikti galimi LED indikatoriai (2).

Dažai | Būklė | Reikšmė/priežastis | Sprendimas
--- | --- | --- | ---
Baltas | Šviečia nuolat (1 x ... 5 x) | Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas | žr. Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas (žr. B pav.)
Žalia | Šviečia nuolat (2 x ... 5 x) | Akumuliatorius įkrautas | žr. Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius
Geltona | Šviečia nuolat (1 x) | Akumuliatorius beveik išsikrovęs žr. Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius | Akumuliatorių greitai pakeiskite arba įkraukite
Mirksi (5 x) | Pasiekta kritinė temperatūra (variklis, elektronika, akumuliatorius) | Elektriniam įrankiui leiskite veikti tuščiąja eiga ir palaukite, kol atvės
Raudona | Šviečia nuolat (1 x) | Akumuliatorius išsikrovęs žr. Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius | Akumuliatorių pakeiskite arba įkraukite
Mirksi (5 x) | Elektrinis įrankis perkaito ir išsijungė | Palaukite, kol elektrinis įrankis atvės ir vėl įjunkite
Elektrinis įrankis užsiblokavo ir išsijungė | Pašalinkite užsiblokavimo priežastį ir elektrinį įrankį vėl įjunkite
Suaktyvintas suklio fiksatorius, elektrinis įrankis išsijungė | Deaktyvinkite suklio fiksatorių ir elektrinį įrankį vėl įjunkite

##

Elektroninis sūkių skaičiaus stabilizatorius palaiko beveik pastovų nustatytą sūkių skaičių tiek veikiant prietaisui tuščiąja eiga, tiek su apkrova, ir užtikrina tolygų darbo našumą.