# Date tehnice

Şlefuitor |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Tensiune nominală | V= | 12
Turaţie max. nA) | rot/min | 16000
Domeniu de reglare a turaţiei n1 | rot/min | 5000–15000
Diametru maxim bucşe elastice de prindere | mm | 8
Suprafaţă pentru chei pe
piuliţă de strângere | mm | 17
Diametru maxim corp de şlefuire | mm | 50
Preselectare a turaţiei |  | ●
Sistem electronic constant |  | ●
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,71–0,91
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionăriiC) | °C | –15 ... +50
Temperatură ambiantă admisă în timpul depozitării | °C | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 12V...
Încărcătoare recomandate |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  măsurat la 20–25 °C cu acumulatorul GBA 12V 3.0Ah şi în funcţie de nivelul de încărcare a acumulatorului, precum şi de temperatura de funcţionare a aparatului

B)

  În funcţie de acumulatorul folosit

C)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.