# التشغيل

##

لغرض تشغيل العدة الكهربائية، حرك ذراع فك الإقفال (6) إلى الأمام ثم اضغط على زر التشغيل/الإطفاء (7) إلى أعلى.

لغرض إطفاء العدة الكهربائية اترك مفتاح التشغيل والإطفاء (7).

##

يمكنك بواسطة زري الاختيار المسبق لعدد اللفات (3) اختيار عدد اللفات اللازم مسبقًا وحتى أثناء التشغيل. يرتبط عدد اللفات الضروري بقطعة الشغل وظروف العمل ويمكن تقديره من خلال التجربة العملية.

مصابيح الدايود | [لفة/دقيقة]
--- | ---
ضوء مستمر 1 x أبيض | 5000
ضوء مستمر 2 x أبيض | 7500
ضوء مستمر 3 x أبيض | 10000
ضوء مستمر 4 x أبيض | 12500
ضوء مستمر 5 x أبيض | 15000

- يجب أن تتساوي السرعة الاسمية للملحق على الأقل مع السرعة القصوى المدونة على العدة الكهربائية. الملحقات التي تدور بسرعة أعلى من سرعتها الاسمية يمكن أن تنكسر وتطير بعيدا.

##

يقدم الجدول التالي شرحًا لمؤشرات الدايود المحتملة (2).

اللون | الحالة | المعنى/السبب | الحل
--- | --- | --- | ---
أبيض | ضوء مستمر (1 x ... 5 x) | ضبط عدد اللفات مسبقًا | انظر الاختيار المسبق لعدد اللفات (انظر الصورة B)
أخضر | ضوء مستمر (2 x ... 5 x) | المركم مشحون | انظر مبين حالة شحن المركم
أصفر | ضوء مستمر (1 x) | شحنة المركم على وشك النفاد انظر مبين حالة شحن المركم | قرب تغيير أو شحن المركم
ضوء وماض (5 x) | تم الوصول إلى المستوى الحرج لدرجة الحرارة (المحرك، المجموعة الإلكترونية، المركم) | قم بتشغيل العدة الكهربائية على وضع دوران اللاحمل واتركها حتى تبرد
أحمر | ضوء مستمر (1 x) | المركم فارغ انظر مبين حالة شحن المركم | تغيير أو شحن المركم
ضوء وماض (5 x) | العدة الكهربائية ساخنة للغاية وتتوقف | دع العدة الكهربائية تبرد وقم بتشغيلها مرة أخرى
تعرضت العدة الكهربائية للإعاقة وتوقفت | قم بإزالة الإعاقة وتشغيل العدة الكهربائية مرة أخرى
قفل محور الدوران مفعل وتنطفئ العدة الكهربائية | قم بإيقاف تفعيل قفل محور الدوران وإعادة تشغيل العدة الكهربائية

##

يحافظ المثبت الالكتروني علی شبه ثبات عدد الدوران عند التشغيل دون حمل والتشغيل مع حمل ويؤمن بذلك قدرة عمل منتظمة.