# Uvedení do provozu

##

Pro spuštění elektronářadí posuňte odjišťovací páčku (6) dopředu a poté stiskněte vypínač (7) nahoru.

Pro vypnutí elektrického nářadí vypínač (7) uvolněte.

##

Pomocí dvou tlačítek pro předvolbu otáček (3) můžete předvolit potřebné otáčky i během provozu. Potřebné otáčky závisí na materiálu a pracovních podmínkách a lze je zjistit praktickou zkouškou.

LED | [ot/min]
--- | ---
Trvale svítí 1 bílá | 5 000
Trvale svítí 2 bílé | 7 500
Trvale svítí 3 bílé | 10 000
Trvale svítí 4 bílé | 12 500
Trvale svítí 5 bílých | 15 000

- Jmenovité otáčky příslušenství se musí minimálně rovnat maximálním otáčkám uvedeným na elektrickém nářadí. Příslušenství používané pro vyšší než jejich jmenovité otáčky může prasknout a rozpadnout se.

##

V následující tabulce jsou vysvětlené možné LED indikace (2).

Barva | Stav | Význam/příčina | Řešení
--- | --- | --- | ---
Bílá | Trvale svítí (1 až 5) | Předvolba otáček | viz Předvolba otáček (viz obrázek B)
Zelená | Trvale svítí (2 až 5) | Akumulátor je nabitý | viz Ukazatel stavu nabití akumulátoru
Žlutá | Trvale svítí (1) | Akumulátor je téměř vybitý viz Ukazatel stavu nabití akumulátoru | Akumulátor brzy vyměňte, resp. nabijte
Bliká (5) | Je dosažena kritická teplota (motoru, elektroniky, akumulátoru) | Nechte elektrické nářadí běžet bez zatížení a vychladnout
Červená | Trvale svítí (1) | Vybitý akumulátor viz Ukazatel stavu nabití akumulátoru | Akumulátor vyměňte, resp. nabijte
Bliká (5) | Elektrické nářadí je přehřáté a vypne se | Elektrické nářadí nechte vychladnout a znovu zapněte
Elektrické nářadí je zablokované a vypne se | Odstraňte zablokování a elektrické nářadí znovu zapněte
Je aktivovaná aretace vřetena a elektrické nářadí se vypne | Deaktivujte aretaci vřetena a elektrické nářadí znovu zapněte

##

Konstantní elektronika udržuje počet otáček při běhu naprázdno a při zatížení téměř konstantní a zaručuje rovnoměrný pracovní výkon.