# Teknik veriler

Zımparalama makinesi |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Anma gerilimleri | V= | 12
Maks. devir sayısı nA) | dev/dak | 16000
Devir sayısı ayar aralığı n1 | dev/dak | 5000–15000
Maks. penset çapı | mm | 8
Anahtar yüzeyi
Germe somunu | mm | 17
Maks. zımparalama gövdesi çapı | mm | 50
Hız ön seçimi |  | ●
Sabit elektronik sistemi |  | ●
EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca ağırlıkB) | kg | 0,71–0,91
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35
Çalışma sırasında izin verilen ortam sıcaklığıC) | °C | –15 ... +50
Depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 12V...
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  20–25 °C'de GBA 12V 3.0Ah akü ile ve akünün şarj durumuna ve aletin işletme sıcaklığına bağlı olarak ölçülen

B)

  Kullanılan aküye bağlıdır

C)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.