# Tekniska data

Slipare |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Märkspänning | V= | 12
max. varvtal nA) | v/min | 16 000
Varvtalsintervall n1 | v/min | 5 000–15 000
Max. chuckdiameter | mm | 8
Nyckelyta på
Spännmutter | mm | 17
Max. slipdiameter | mm | 50
Inställning av varvtal |  | ●
Konstantelektronik |  | ●
Enkelslagstyrka enligt EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,71–0,91
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) | °C | –15 ... +50
Tillåten omgivningstemperatur vid förvaring | °C | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 12V...
Rekommenderade laddare |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  Uppmätt vid 20–25 °C med batteri GBA 12V 3.0Ah och beroende på batteriets laddningsnivå samt verktygets drifttemperatur

B)

  Beroende på använt batteri

C)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.