# Indicatore del livello di carica della batteria

I 5 LED degli indicatori a LED mostrano il livello di carica della batteria. L’indicatore a LED si illumina per 5 secondi dopo l’accensione.

LED | Capacità
--- | ---
Luce fissa, 5 LED verdi | 80–100%
Luce fissa, 4 LED verdi | 60–80%
Luce fissa, 3 LED verdi | 40–60%
Luce fissa, 2 LED verdi | 20–40%
1 luce fissa gialla | 1–20%
1 luce fissa rossa | 0–1%

### Protezione contro il sovraccarico in funzione della temperatura

Se impiegato in modo conforme, l’elettroutensile non può subire sovraccarichi. In caso di carico eccessivo, o qualora venga utilizzato oltre il campo di temperatura consentito per la batteria, il numero di giri viene ridotto oppure l’elettroutensile si disattiva. In caso di numero di giri ridotto, l’elettroutensile entra in funzione solamente al raggiungimento della temperatura consentita per la batteria o, in caso di carico ridotto, nuovamente con il massimo numero di giri. In caso di disinserimento automatico, spegnere l’elettroutensile, lasciar raffreddare la batteria e riaccendere l’elettroutensile.