# Технічні характеристики

Шліфувальна машина |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Номінальна напруга | V= | 12
Макс. кількість обертів nA) | об/хв | 16000
Діапазон настроювання кількості обертів n 1 | об/хв | 5000–15000
Макс. діаметр затискної цанги | мм | 8
Поверхня під ключ на
затискна гайка | мм | 17
Макс. діаметр шліфувального інструмента | мм | 50
Встановлення кількості обертів |  | ●
Постійна електроніка |  | ●
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014B) | кг | 0,71 – 0,91
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) | °C | –15 ... +50
Допустима температура навколишнього середовища при зберіганні | °C | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 12V...
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  виміряно за температури 20–25 °C з акумуляторною батареєю GBA 12V 3.0Ah та залежно від рівня заряду акумуляторної батареї та робочої температури електроінструмента

B)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

C)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.