# Технически данни

Шлифоваща машина |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Номинално напрежение | V= | 12
Макс. обороти nA) | min-1 | 16000
Диапазон на регулиране на скоростта на въртене n1 | min-1 | 5000–15000
Макс. диаметър на отвора на цангата | mm | 8
Скосена повърхност на
обтяжна гайка | mm | 17
Макс. диаметър на тялото за шлифоване | mm | 50
Предварителен избор на скоростта на въртене |  | ●
Константна електроника |  | ●
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,71–0,91
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35
Допустима температура на околната среда по време на работаC) | °C | –15 ... +50
Допустима температура на околната среда по време на съхранение | °C | –20 ... +50
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 12V...
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  измерени при 20–25 °C с акумулаторна батерия GBA 12V 3.0Ah и в зависимост от състоянието на зареждане на акумулаторната батерия и работната температура на уреда

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

C)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.