# Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λειαντήρας |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Ονομαστική τάση | V= | 12
Μέγιστος αριθ. στροφών nA) | min–1 | 16.000
Περιοχή ρύθμισης αριθμού στροφών n1 | min–1 | 5.000–15.000
Μέγ. διάμετρος σφιγκτήρα | mm | 8
Επιφάνεια εφαρμογής του κλειδιού
Παξιμάδι σύσφιγξης | mm | 17
Μέγ. διάμετρος λειαντικού εξαρτήματος | mm | 50
Προεπιλογή αριθμού στροφών |  | ●
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση |  | ●
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,71–0,91
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) | °C | –15 ... +50
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση | °C | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 12V...
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  Μετρημένος στους 20–25 °C με μπαταρία GBA 12V 3.0Ah και ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας καθώς και με τη θερμοκρασία λειτουργίας του εργαλείου

B)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

C)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.