# Інформація щодо шуму і вібрації

Значення звукової емісії визначені відповідно до EN 60745-2-23.

Рівень звукового тиску від електроінструменту за класом А, як правило, нижчий за 70 дБ(A). Рівень шумів під час роботи може перебільшувати зазначені значення. Вдягайте навушники!

Сумарна вібрація ah (векторна сума трьох напрямків) і похибка K, визначені відповідно до EN 60745-2-23:

Шліфування поверхонь (обдирання шліфувальним інструментом діаметром 25 мм):
ah < 2,5 м/с2, K = 1,5 м/с2

Шліфування поверхонь (обдирання шліфувальним інструментом діаметром 50 мм):
ah = 13,2 м/с2, K = 1,5 м/с2

Зазначений в цих вказівках рівень вібрації вимірювався за нормованою процедурою, отже ним можна користуватися для по‌рівняння електроінструментів. Він придатний також і для попередньої оцінки вібраційного наван‌та‌ження.

Зазначений рівень вібрації стосується голов‌них робіт, для яких застосовується електро‌при‌лад. Однак при застосуванні електропри‌ла‌ду для інших робіт, роботі з іншими робочими інструментами або при недостатньому тех‌ніч‌ному обслуговуванні рівень вібрації може бути іншим. В результаті вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання інструменту може значно зростати.

Для точної оцінки вібраційного навантаження треба враховувати також і інтервали часу, коли прилад вимкнутий або, хоч і увімкнутий, але саме не в роботі. Це може значно зменшити вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання приладу.

Визначте додаткові заходи безпеки для захисту оператора електроінструмента від вібрації, напр.: технічне обслуговування електроінструмента і робочих інструментів, нагрівання рук, організація робочих процесів.