# Tekniske data

Slipemaskin |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Nominell spenning | V= | 12
Maks. turtall nA) | o/min | 16000
Turtallsinnstillingsområde n1 | o/min | 5000–15000
Maks. spennhylsediameter | mm | 8
Nøkkelflate på
Spennmutter | mm | 17
Maks. slipeverktøydiameter | mm | 50
Turtallsinnstilling |  | ●
Konstantelektronikk |  | ●
Vekt i samsvar med EPTA‑Procedure 01:2014B) | kg | 0,71–0,91
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) | °C | –15 ... +50
Tillatt omgivelsestemperatur ved lagring | °C | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | GBA 12V...
Anbefalte ladere |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  Målt ved 20–25 °C med batteri GBA 12V 3.0Ah og avhengig av batteriets ladenivå og verktøyets driftstemperatur

B)

  Avhengig av batteriet

C)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.