# Technische gegevens

Slijper |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Nominale spanning | V= | 12
Max. toerental nA) | min–1 | 16000
Toerentalinstelbereik n1 | min–1 | 5000–15000
Max. spantangdiameter | mm | 8
Sleutelvlak op de
spanmoer | mm | 17
Max. diameter slijpaccessoire | mm | 50
Toerentalinstelling |  | ●
Constant Electronic |  | ●
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,71–0,91
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur bij het gebruikC) | °C | –15 ... +50
Toegestane omgevingstemperatuur bij opslag | °C | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 12V...
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  Gemeten bij 20–25 °C met accu GBA 12V 3.0Ah en afhankelijk van laadstand van de accu evenals van de gebruikstemperatuur van de machine

B)

  afhankelijk van gebruikte accu

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.