# Θέση σε λειτουργία

##

Για τη θέση σε λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου σπρώξτε τον μοχλό απασφάλισης (6) προς τα εμπρός και σπρώξτε στη συνέχεια το διακόπτη On/Off (7) προς τα επάνω.

Για την απενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου αφήστε τον διακόπτη On/Off (7) ελεύθερο.

##

Τα τα δύο πλήκτρα προεπιλογής του αριθμού των στροφών (3) μπορείτε να προεπιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό στροφών επίσης και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο απαραίτητος αριθμός στροφών εξαρτάται από το υλικό και τις συνθήκες εργασίας και μπορεί να εξακριβωθεί με δοκιμή στην πράξη.

LED | [min–1]
--- | ---
Συνεχώς αναμμένο φως 1 x λευκό | 5.000
Συνεχώς αναμμένο φως 2 x λευκό | 7.500
Συνεχώς αναμμένο φως 3 x λευκό | 10.000
Συνεχώς αναμμένο φως 4 x λευκό | 12.500
Συνεχώς αναμμένο φως 5 x λευκό | 15.000

- Ο ονομαστικός αριθμός στροφών πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος με τον μέγιστο αριθμό στροφών που αναγράφεται στο ηλεκτρικό εργαλείο σας. Τα εξαρτήματα που κινούνται γρηγορότερα από τον ονομαστικό αριθμό στροφών τους μπορεί να σπάσουν και να εκτιναχθούν.

##

Ο ακόλουθος πίνακας επεξηγεί τις πιθανές ενδείξεις LED (2).

Χρώμα | Κατάσταση | Σημασία/Αιτία | Λύση
--- | --- | --- | ---
Λευκό | Συνεχώς αναμμένο φως (1 x ... 5 x) | Προεπιλογή αριθμού στροφών | βλέπε Προεπιλογή αριθμού στροφών (βλέπε εικόνα B)
Πράσινο | Συνεχώς αναμμένο φως (2 x ... 5 x) | Μπαταρία φορτισμένη | βλέπε Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
Κίτρινο | Συνεχώς αναμμένο φως (1 x) | Μπαταρία σχεδόν άδεια βλέπε Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας | Σύντομη αντικατάσταση ή φόρτιση της μπαταρίας
Αναβοσβήνον φως (5 x) | Η κρίσιμη θερμοκρασία έχει επιτευχθεί (κινητήρας, ηλεκτρονικό σύστημα, μπαταρία) | Λειτουργήστε το ηλεκτρικό εργαλείο στο ρελαντί και αφήστε το να κρυώσει
Κόκκινο | Συνεχώς αναμμένο φως (1 x) | Άδεια μπαταρία βλέπε Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας | Αντικατάσταση ή φόρτιση της μπαταρίας
Αναβοσβήνον φως (5 x) | Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι υπερθερμασμένο και απενεργοποιείται | Αφήστε το ηλεκτρικό εργαλείο να κρυώσει και ενεργοποιήστε το ξανά
Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι μπλοκαρισμένο και απενεργοποιείται | Αποκαταστήστε την εμπλοκή και ενεργοποιήστε ξανά το ηλεκτρικό εργαλείο
Το κλείδωμα του άξονα είναι ενεργοποιημένο και το ηλεκτρικό εργαλείο απενεργοποιείται | Απενεργοποιήστε το κλείδωμα του άξονα και ενεργοποιήστε ξανά το ηλεκτρικό εργαλείο

##

Η ηλεκτρονική σταθεροποίηση διατηρεί τον αριθμό στροφών σχεδόν σταθερό και χωρίς και με φορτίο και εξασφαλίζει την ομοιόμορφη απόδοση εργασίας.