# Uporaba

##

Za zagon električnega orodja sprostitveno ročico (6) potisnite naprej, nato pa stikalo za vklop/izklop (7) potisnite navzgor.

Za izklop električnega orodja izpustite stikalo za vklop/izklop (7).

##

Z dvema tipkama za izbiro števila vrtljajev (3) lahko želeno število vrtljajev izberete tudi med delovanjem. Potrebno število vrtljajev je odvisno od obdelovanca in delovnih pogojev. Določite ga lahko s praktičnim preizkusom.

LED-diode | [min–1]
--- | ---
1 bela LED-dioda trajno sveti | 5000
2 beli LED-diodi trajno svetita | 7500
3 bele LED-diode trajno svetijo | 10.000
4 bele LED-diode trajno svetijo | 12.500
5 belih LED-diod trajno sveti | 15.000

- Nazivna hitrost nastavka mora biti najmanj enaka najvišji hitrosti, ki je označena na električnem orodju. Nastavki, ki se vrtijo hitreje od svoje nazivne hitrosti, lahko počijo in se razletijo.

##

V naslednji preglednici so pojasnjeni možni LED-prikazi (2).

Barva | Stanje | Pomen/vzrok | Rešitev
--- | --- | --- | ---
Bela | Trajno sveti (1 x ... 5 x) | Izbira števila vrtljajev | glejte Izbira števila vrtljajev (glejte sliko B)
Zeleno | Trajno sveti (2 x ... 5 x) | Akumulatorska baterija je napolnjena | glejte Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije
Rumeno | Trajno sveti (1 x) | Akumulatorska baterija je skoraj prazna glejte Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije | Akumulatorsko baterijo bo treba kmalu zamenjati oz. napolniti
Utripa (5 x) | Dosežena je bila nevarna temperatura (motorja, elektronike, akumulatorske baterije) | Električno orodje naj deluje v prostem teku; počakajte, da se ohladi
Rdeče | Trajno sveti (1 x) | Akumulatorska baterija je prazna glejte Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije | Akumulatorsko baterijo zamenjajte ali napolnite
Utripa (5 x) | Električno orodje je pregreto in se izklopi | Počakajte, da se električno orodje ohladi, in ga znova vklopite
Električno orodje je blokirano in se izklopi | Odpravite blokado in električno orodje znova vklopite
Blokada vretena je aktivirana in električno orodje se izklopi | Izklopite blokado vretena in električno orodje znova vklopite

##

Elektronika za ohranjanje števila vrtljajev skrbi za nespremenjeno število vrtljajev v prostem teku in pri obremenitvi ter zagotavlja enakomerno delovno storilnost.