# Driftstart

##

För idrifttagning av elverktyget, skjut upplåsningsspaken (6) framåt och tryck därefter på-/av-strömbrytaren (7) uppåt.

För att stänga av elverktyget släpper du på-/av-strömbrytaren (7).

##

Med de två varvtalsknapparna (3) kan du välja det varvtal som behövs även under drift. Det varvtal som krävs beror på materialet och arbetsvillkoren och kan förmedlas genom praktiskt försök.

LED | [v/min]
--- | ---
Fast ljus 1 x vit | 5 000
Fast ljus 2 x vit | 7 500
Fast ljus 3 x vit | 10 000
Fast ljus 4 x vit | 12 500
Fast ljus 5 x vit | 15 000

- Det nominella varvtalet för tillbehöret måste vara minst lika med den maximala hastigheten som är märkt på elverktyget. Tillbehör som körs fortare än deras märkvarvtal kan gå sönder och flyga isär.

##

Tabellen nedan innehåller information om möjliga LED-indikeringar (2).

Färg | Tillstånd | Betydelse/orsak | Lösning
--- | --- | --- | ---
Vit | Fast ljus (1 x ... 5 x) | Inställning av varvtal | se Välja varvtal (se bild B)
Grön | Fast ljus (2 x ... 5 x) | Batteriet är laddat | se Indikering batteristatus
Gul | Fast ljus (1 x) | Batteriet är nästan tomt se Indikering batteristatus | Batteriet måste snart bytas eller laddas
Blinkande ljus (5 x) | Kritisk temperatur har uppnåtts (motor, elektronik, batteri) | Låt elverktyget gå på tomgång och svalna
Röd | Fast ljus (1 x) | Batteri tomt se Indikering batteristatus | Byt ut eller ladda batteriet
Blinkande ljus (5 x) | Elverktyget är överhettat och stängs av | Låt elverktyget svalna och slå på det igen
Elverktyget är blockerat och stängs av | Åtgärda blockeringen och slå på elverktyget igen
Spindellåsningen är aktiverad och elverktyget stängs av | Avaktivera spindellåsningen och slå på elverktyget igen

##

Konstantelektroniken håller varvtalet på tomgång och belastningen nästan konstant och säkerställer en jämn arbetsprestanda.