# Tehnički podaci

Brusilica |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Nominalni napon | V= | 12
Maks. broj obrtaja nA) | min-1 | 16000
Opseg podešavanja broja obrtaja n1 | min-1 | 5000–15000
Maks. prečnik stezne čaure | mm | 8
Površina ključa na
Stezna navrtka | mm | 17
Maks. prečnik brusnog tela | mm | 50
Izbor broja obrtaja |  | ●
Konstantna elektronika |  | ●
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,71–0,91
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja prilikom radaC) | °C | –15 ... +50
Dozvoljena temperatura okruženja prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 12V...
Preporučeni punjači |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  izmereno na 20–25 °C sa akumulatorom GBA 12V 3.0Ah i zavisi od stanja napunjenosti akumulatora, kao i od radne temperature uređaja

B)

  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije

C)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.