# Indicazioni operative

Per ottenere un risultato di lavoro ottimale, muovere uniformemente il platorello di supporto con mola in entrambe le direzioni, esercitando una leggera pressione. Non esercitare eccessiva pressione, in quanto ciò ridurrebbe l’efficienza dell’elettroutensile e causerebbe una più rapida usura della mola.

- Conservare gli accessori di levigatura in un punto protetto dagli urti.