# نحوه نصب ابزارهای ساب (رجوع کنید به تصویر A)

- تنها از یک آچار تخت متناسب و بدون آسیب دیدگی استفاده کنید (رجوع کنید به „مشخصات فنی“).

- جهت سایش کاری، تنها از متعلقات شناخته شده در بازار که برای سرعت حداقل ‎16000 min‏‏‎–1‏ مجاز باشد، و دارای قطر حداکثر ‎50 mm‎ و همچنین صفحه حائل با قطر حداکثر ‎50 mm‎ و شفت مهار آن دارای قطر ‎6 mm‎،‏ ‎1/4"‎ یا ‎8 mm‎ باشد، را برای ابزار برقی به کار ببرید.

- محور سایش (9) و همه قطعات نصب شده را تمیز کنید.
- برای باز کردن کولت (16)، قفل کننده محور دستگاه (8) را به جلو برانید.
- مهره مهار (10) را با آچار تخت (14) از محل آچار با چرخاندن در خلاف جهت عقربه ساعت باز کنید.
- شفت مهار صفحه حائل (11) را تا انتها وارد کولت (16) کنید.
- صفحه حائل (11) را با چرخاندن مهره مهار (10) توسط آچار تخت (14) در جهت حرکت عقربه ساعت محکم کنید.
- صفحه (12) را روی صفحه حائل (11) نصب کنید.
- سپس قفل کننده محور دستگاه (8) را دوباره به عقب برگردانید.

ابزارهای سایش باید به درستی کار کنند. از ابزار سایش غیر مدور استفاده نکنید، بلکه اینگونه ابزار را تعویض نمایید.

- کولت را با مهره مهار به هیچ عنوان بدون نصب بودن ابزار ساب، سفت نکنید. در غیر اینصورت ممکن است کولت آسیب ببیند.

- تنها از صفحه حائل با قطر شفت مناسب استفاده کنید. یک صفحه حائل که قطر شفت آن متناسب با ابزارگیر ابزار برقی نیست (رجوع کنید به "مشخصات فنی")، به درستی نگه داشته نمی شود و به کولت آسیب می زند.

- ابزار باید حداقل 10 میلیمتر مهار شود. توسط اندازه ی شفت L₀ می توان حداکثر سرعت مجاز ابزار را از اطلاعات تولید کننده ی ابزار بدست آورد. این اندازه نباید کمتر از حداکثر سرعت ابزار برقی باشد.