# Початок роботи

##

Щоб увімкнути, посуньте важіль розблокування (6) і притисніть після цього вимикач (7) угору.

Щоб вимкнути електроінструмент, відпустіть вимикач (7).

##

За допомогою двох кнопок для встановлення кількості обертів (3) ви також можете попередньо обрати необхідну кількість обертів під час роботи. Необхідна кількість обертів залежить від матеріалу та умов роботи і може бути визначена методом випробувань.

Світлодіоди | [об/хв]
--- | ---
Постійне свічення 1-го білого | 5000
Постійне свічення 2-х білих | 7500
Постійне свічення 3-х білих | 10000
Постійне свічення 4-х білих | 12500
Постійне свічення 5-ти білих | 15000

- Допустима кількість обертів приладдя повинна як мінімум відповідати максимальній кількості обертів, що зазначена на електроінструменті. Приладдя, що обертається швидше дозволеного, може зламатися і розлетітися.

##

У наступній таблиці вказані можливі світлодіодні індикатори (2).

фарба | Стан | Значення/причина | Рішення
--- | --- | --- | ---
Білий | Постійне свічення (1 x ... 5 x) | Встановлення кількості обертів | див. Встановлення кількості обертів (див. мал. B)
Зелений | Постійне свічення (2 x ... 5 x) | Акумулятор заряджений | див. Індикатор зарядженості акумуляторної батареї
Жовтий | Постійне свічення (1 x) | Акумулятор майже розряджений див. Індикатор зарядженості акумуляторної батареї | Незабаром замініть або зарядіть акумулятор
Блимання (5 x) | Досягнута критична температура (двигун, електроніка, акумулятор) | Дайте електроінструментові попрацювати на холостому ходу й охолонути
Червоний | Постійне свічення (1 x) | Акумуляторна батарея розряджена див. Індикатор зарядженості акумуляторної батареї | Замініть або зарядіть акумулятор
Блимання (5 x) | Електроінструмент перегрівся і вимикається | Дайте електроінструментові охолонути та знову його увімкніть
Електроінструмент заблокован та вимикається | Усуньте заклинення та знову увімкніть електроінструмент
Фіксатор шпинделя активован та електроінструмент вимикається | Деактивуйте фіксатор шпинделя та знову увімкніть електроінструмент

##

Постійна електроніка забезпечує майже однакову кількість обертів при роботі на холостому ходу і під навантаженням; це забезпечує рівномірну продуктивність.