# Dados técnicos

Lixadeira |  | GWG 12V-50 S
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 CA7 0..‎
Tensão nominal | V= | 12
Número de rotações máx. nA) | r.p.m. | 16000
Faixa de ajuste do número de rotações n1 | r.p.m. | 5000–15000
Diâmetro máx. da pinça de aperto | mm | 8
Face da chave na
Porca de aperto | mm | 17
Diâmetro máx. de abrasivo | mm | 50
Pré-seleção do número de rotação |  | ●
Sistema de eletrónica constante (Constant Electronic) |  | ●
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,71–0,91
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamentoC) | °C | –15 ... +50
Temperatura ambiente admissível durante o armazenamento | °C | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | GBA 12V...
Carregadores recomendados |  | GAL 12... GAX 18...

A)

  medido a 20–25 °C com bateria GBA 12V 3.0Ah e dependendo do estado de carga da bateria, bem como da temperatura de serviço da ferramenta

B)

  dependendo da bateria utilizada

C)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.